ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Красноярский край,               г. Канск, СО «Водник» к.н. 24:51:0102217:551»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1
	Сведения об объекте

	N п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	Красноярский край, Канск г

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P), м²
	498 ± 8

	3
	Иные характеристики объекта
	Установить публичный сервитут на основании ходатайства акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269), в целях размещения ВЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, СО «Водник» к.н. 24:51:0102217:551», площадью 498 кв.м, в границах кадастрового квартала 24:51:0102217, сроком на 49 лет.


Раздел 2
	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат МСК 168

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	729179.62
	93813.78
	Аналитический метод
	0.1
	-

	2
	729183.84
	93811.10
	Аналитический метод
	0.1
	-

	3
	729189.21
	93819.54
	Аналитический метод
	0.1
	-

	4
	729184.99
	93822.22
	Аналитический метод
	0.1
	-

	5
	729187.95
	93826.86
	Аналитический метод
	0.1
	-

	6
	729169.81
	93838.40
	Аналитический метод
	0.1
	-

	7
	729160.06
	93823.09
	Аналитический метод
	0.1
	-

	8
	729160.44
	93819.46
	Аналитический метод
	0.1
	-

	9
	729176.67
	93809.14
	Аналитический метод
	0.1
	-

	1
	729179.62
	93813.78
	Аналитический метод
	0.1
	-


	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат МСК 168

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	Обозначение характерных точек части границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4
	Схема расположения границ публичного сервитута
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	Масштаб 1:800


	Используемые условные знаки и обозначения:
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	Характерная точка границы публичного сервитута
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	Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
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	Граница публичного сервитута

	
	Граница кадастрового квартала

	  24:51:010
	Обозначение кадастрового квартала
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	Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
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	Надписи кадастрового номера земельного участка

	
	 Проектное местоположение инженерного сооружения
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Дата 27.06.2022 г.


